Приложение № 1 к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласованно:Директор ООО «Промтехвуз-М»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Логушин И.Ю.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |  | Утверждаю:Генеральный директор АО «ММЗ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ефремов Б.И.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |

Техническое задание

на Общестроительные работы в помещении ТП 19 корпуса 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт рустов панелей | 100 м | 0,4 |
| 2 | Очистка поверхности потолков и стен от побелки | 100 м2 | 1,257 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,257 |
| 4 | Шпаклевка потолков за 1 раз | 100 м2 | 1,257 |
| 5 | Водоэмульсионная окраска потолков | 100 м2 | 1,257 |
| 6 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 10,08 |
| 7 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,2853 |
| 8 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 11,37 |
| 9 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,3674 |
| 10 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен толщиной 10 мм | 100 м2 | 1,228 |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 | 0,447 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой бетон-контакт за 1 раз стен и откосов | 100 м2 | 1,248 |
| 13 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен и откосов | 100 м2 | 1,248 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов | 100 м2 | 2,518 |
| 15 | Шпаклевка стен и откосов за 2 раза | 100 м2 | 2,518 |
| 16 | Окраска стен водоэмульсионной краской | 100 м2 | 2,518 |
| 17 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,044 |
| 18 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | м2 | 6,3 |
| 19 | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | м2 | 11 |
| 20 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,3364 |
| 21 | Разборка покрытий полов деревянных | 100 м2 | 0,3364 |
| 22 | Разборка бетонных полов толщиной 100мм. | 1 м3 | 6,28 |
| 23 | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой | 100 м3 | 0,493 |
| 24 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 0,294 |
| 25 | Устройство песчаной подготовки толщ. 100 мм. | 1 м3 | 2,94 |
| 26 | Устройство полов бетонных канала толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0,294 |
| 27 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 | 17,6 |
| 28 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,104 |
| 29 | Покрытие внутрениих поверхностей маслоприемника эпоксидном химстойкой композицией | 100 м2 | 0,104 |
| 30 | Обратная засыпка пазух канала песком | 1 м3 | 5 |
| 31 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 0,534 |
| 32 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,534 |
| 33 | Установка арматурной сетки | 1 т | 0,075 |
| 34 | Улучшенная окраска масляными составами полов | 100 м2 | 0,534 |
| 35 | Монтаж перекрытия канала из уголка, швеллера и листа плоского | 1 т | 1,913 |
| 36 | Изготовление решеток | 1 т | 0,14 |
| 37 | Монтаж решеток | 1 т | 0,14 |
| 38 | Устройство покрытия решетки маслоприемника гравием | 1 м3 | 0,8 |
| 39 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,54 |
| 40 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 1 | 100 м2 | 0,316 |
| 41 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,059 |
| 42 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| 43 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 4 |
| 44 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,763 |
| 45 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 65 |
| 46 | Вывоз строительного мусора | т | 65 |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Соловьев И.Н.