|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | **Спецификация № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |
| **№** | | **Артикул** | | | | **Товары (работы, услуги)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Кол-во** | | | **Ед.** | |  |
| 1 | | C245-407 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-407 лопатка 2,2 х 1,0 мм (высокая теплопередача) (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | шт | |  |
| 2 | | C245-406 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-406 лопатка 1,2 х 0,7 мм (высокая теплопередача) (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | шт | |  |
| 3 | | C245-742 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-742 лопатка 0,8 х 0,6 мм (высокая теплопередача) (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | шт | |  |
| 4 | | C245-741 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-741 лопатка 2,4 х 0,6 мм (высокая теплопередача) (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | шт | |  |
| 5 | | C245-775 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-775 удлинённая лопатка 3,2 х1,2 мм (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | шт | |  |
| 6 | | C245-844 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-844 удлиненный, лопатка 1,8 х 0,8 мм (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | шт | |  |
| 7 | | C245-866 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-866 удлиненный, лопатка 6,6 х 1,8 мм (высокая теплопередача) (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | шт | |  |
| 8 | | C245-907 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-907 лопатка 2,2 х 1,0 мм (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | шт | |  |
| 9 | | C245-935 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-935 наклонный, скругленный Ø 0,8 мм (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | шт | |  |
| 10 | | C245-944 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-944 лопатка 1,8 х 0,8 мм (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | шт | |  |
| 11 | | C245-931 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-931 миниволна Ø 2,7 мм (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | шт | |  |
| 12 | | C245-757 | | | | Картридж-наконечник JBC C245-757 A= 3,2 мм / B= 1,5 мм / С= 1,25 мм / D=1,4 мм / E= 13,5 мм (для паяльника T245-xx, 2245) | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | шт | |  |

Покупатель АО «ММЗ» Продавец

Генеральный директор

Ефремов Б.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_