Приложение №1

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на вырубку участков леса под удлинение существующей просеки и расширение лесной дороги для производственных целей.

**Место оказания услуг:** участки расположены в границах Марийского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России в кварталах 35, 70, 71, 92, 93, 115, 116, 136, 137, 157 Куярского участкового лесничества. Кадастровый номер земельного участка 12:08:0000000:172, на основании Акта № 4 натурного технического обследования участков лесов, расположенных на землях обороны утвержденного начальником федерального государственного казенного учреждения «Управления лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ 12.10.2017г.

**Общая площадь участка:** лесных земель 24,08 га

из них: покрытых лесом - 16,07

не покрытых лесом – 8,01 га

общий запас древесины – 2059,36 куб.м.

**Цель использования:** удлинение существующей просеки и расширение лесной дороги для производственных целей.

**Содержание работ:**

1. Вырубку участков леса производить в 2 этапа:

- удлинение существующей просеки с 1050 метров до 1200 метров длины и шириной 300 метров и выходом древесины: деловой-644,08 м3, дровяной- 198,05 м3.

- вырубка участков леса под расширение существующей лесной дороги длинной 14,3 километра по 5 метров в каждую сторону от края дороги (обочины) с выходом древесины: деловой-748,16 м3, дровяной- 217,97 м3 .

2. Трелевка, разделка и складирование в штабели вырубленной ликвидной (деловой и дровяной) древесины производиться на свободные поляны. Исполнитель обеспечивает раскряжевку хлыстов на сортименты в соответствии с ГОСТ 9462-8. «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия» по письменному согласованию с Суслонгерским лесничеством.

3. Валка вырубаемых деревьев вровень с землей (заподлицо), при невозможности осуществления валки дерева "заподлицо" с землей, после завершения операции, осуществляется последующая спиловка пня вырубленного дерева «заподлицо» с землей, при этом спиленный отрезок пня удаляется и сжигается с отходами.

4. Срезка подроста, кустарника, уборка валежника с последующим сжиганием.

5. Сбор порубочных остатков подроста и кустарников в кучи со сжиганием их в пожаробезопасное время на месте рубки.

6. Исполнитель передает Марийскому лесничеству Минобороны России – филиалу ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России и Заказчику по акту приема-передачи вырубленные по выделенным кварталам участки.

7. Обеспечение натурного освидетельствования вырубаемой ликвидной древесины представителем соответствующего лесничества с составлением и подписанием информации об объемах и породном составе вырубленной ликвидной древесины.

8. Обеспечение сохранности складированной древесины в объемах, указанных в информации об объемах и породном составе вырубаемой ликвидной древесины, а так же передача складированной древесины по акту приема-передачи Суслонгерскому лесничеству.

9. Транспортировка вырубаемой древесины по адресу: Марийское лесничество Минобороны России, Суслонгерское участковое лесничество, п. Суслонгер, ул. Пролетарская 1-я, дом.7, расстояние перевозки от места вырубки до места складирования 60 км. Данную ликвидную древесину передать лесничеству по акту приема-передачи МХ-1.

**При производстве работ по Объекту в соответствии с актом НТО необходимо выполнить следующие условия:**

1. Обеспечить соблюдение требований части 3 статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации.

2. Обеспечить соблюдение требований Правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007г. № 417 и от 20 мая 2017г. № 607 соответственно, и пунктов 11, 12 акта НТО.

3. Не допускать рубку, обрезку крон или опиловку деревьев (лесных насаждений), растущих за границами участка.

4. Разработать и согласовать с Марийским лесничеством ФГКУ «Управление лесного хозяйства и прородопользования» Минобороны России технологическую карту проведения работ.

5. Обеспечить выполнение иных законных требований представителей Учреждения.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

Исполнитель Заказчик