Приложение № 1 к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласованно:Директор ООО «Промтехвуз-М»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Логушин И.Ю.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |  | Утверждаю:Генеральный директор АО «ММЗ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ефремов Б.И.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

Техническое задание

На Общестроительные работы в корпусе 3 (цех 82) в осях (6/7 - 7/8) (Т/1 - Х/1)

(к.124 «БТК»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных оштукатуренных щитовых перегородок | 100 м2 | 0,36 |
| 2 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок в 2 слоя, теплоизоляционного слоя и подшивкой двп | 100 м2 | 0,363 |
| 3 | Разборка подшивки потолков из листовой стали в 2 слоя | 100 м2 | 0,363 |
| 4 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»  | 100 м2  | 0,484 |
| 5 | Изоляция перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо t=100 мм | 1 м3  | 4,84 |
| 6 | Установка пароизоляционного слоя | 100 м2  | 0,484 |
| 7 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  | 100 м2  | 0,484 |
| 8 | Шпаклевка потолков за 1 раз | 100 м2  | 0,484 |
| 9 | Водоэмульсионная окраска потолков | 100 м2  | 0,484 |
| 10 | Устройство перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм с облицовкой ГВЛВ в 1 слой | 100 м2  | 0,5551 |
| 11 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами  | 100 м2  | 0,326 |
| 12 | Установка пароизоляционного слоя | 100 м2  | 1,11 |
| 13 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой бетон-контакт за 1 раз | 100 м2  | 0,07 |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 100 м2  | 0,07 |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,5076 |
| 16 | Шпаклевка стен за 1 раз | 100 м2  | 1,5076 |
| 17 | Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2  | 1,5076 |
| 18 | Окраска колонн масляными составами по штукатурке  | 100 м2  | 0,073 |
| 19 | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 1 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2  | 0,033 |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,029 |
| 22 | Разборка дверных деревянных проемов  | 100 м2 | 0,02 |
| 23 | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2  | 0,027 |
| 24 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,262 |
| 25 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2  | 0,363 |
| 26 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2  | 0,363 |
| 27 | Разборка оснований покрытия полов из досок и брусков | 100 м2  | 0,363 |
| 28 | Разборка бетонных полов толщиной 250 мм | 1 м3 | 4,9 |
| 29 | Разборка бетонных фундаментов | 1 м3 | 2,4 |
| 30 | Разборка покрытий полов из металлических плит | 100 м2  | 0,03 |
| 31 | Разборка кирпичных стен кабельного канала | 1 м3 | 0,5 |
| 32 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях (t=100 мм.) | 100 м2  | 0,592 |
| 33 | Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм. | 1 м3  | 8,9 |
| 34 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2  | 0,592 |
| 35 | Изготовление арматурной сетки | 1 т  | 0,605 |
| 36 | Устройство полов бетонных толщиной 250 мм | 100 м2  | 0,592 |
| 37 | Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга | 100 м2  | 0,592 |
| 38 | Грунтовка составом Klebekraft AC-S200 | 100 м2  | 0,592 |
| 39 | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | 100 м | 0,041 |
| 40 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,484 |
| 41 | Устройство плинтусов пластиковых | 100 м | 0,301 |
| 42 | Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента | 100 м2  | 0,728 |
| 43 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,35 |
| 44 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т. | 0,51 |
| 45 | Механизированная погрузка строительного мусора | т | 51 |
| 46 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 10 т. на расстояние перевозки до 21 км.  | т | 51 |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Соловьев И.Н.