Приложение № 1 к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласованно:Директор ООО «Промтехвуз-М»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Логушин И.Ю.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. |  | Утверждаю:Генеральный директор АО «ММЗ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ефремов Б.И.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. |

Техническое задание

На Перегородок в корпусе 3 (цех 82) в осях (8/9 - 11/12) / (Т/1 - Х/1)

 (участок шлифовки)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сверление установкой алмазного бурения в железобетонных полах вертикальных отверстий глубиной до 500 мм диаметром до 300 мм | 100 отверстий | 0,02 |
|  | Установка металлических столбов высотой до 2,9 м в подготовленные отверстия, с заливкой бетонного основания | 100 столбов | 0,02 |
|  | Усиление перегородок швеллером | 1 т | 0,82 |
|  | Устройство перегородок из ГВЛ на металлическом каркасе, без устройства паро- и звуко- изоляции | 100 м2 (за вычетом проемов) | 0,69 |
|  | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  | 100 м2 | 1,38 |
|  | Шпаклевка стен за 1 раз | 100 м2 | 1,38 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,38 |
|  | Устройство каркаса заделок над воротами | 100 м2 | 0,05 |
|  | Облицовка заделок над воротами металлическим листом толщиной 2мм | 1 т | 0,16 |
|  | Масляная окраска металлической поверхности заделок | 100 м2 | 0,1 |
|  | Покрытие ремонтируемых участков поверхности стен и колонн грунтовкой бетон-контакт за 1 раз | 100 м2 | 0,17 |
|  | Ремонт штукатурки наружных стен и колонн | 100 м2 | 0,17 |
|  | Шпаклевка штукатурки стен и колонн за 1 раз | 100 м2 | 0,17 |
|  | Окраска поверхности стен и колонн, подготовленной под окраску | 100 м2 | 0,8 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,44 |
|  | Окраска масляной краской ранее окрашенных поверхностей ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,36 |
|  | Установка металлических ворот в готовые проемы | 1 м2 | 19,5 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,426 |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Соловьев И.Н.