Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Поле пользователя ceh\_info = Акционерное общество "Марийский машиностроительный завод"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Цех №5*** |  |  |  |  |  |
| 5.1А, 5.2А (1А), 5.3А (1А), 5.4А (1А) . Грузчик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| ***Цех №5, участок №503*** |  |  |  |  |  |
| 5.503.2 . Резчик на пилах, ножовках и станках | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.503.4. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать выдачу сертифицированных СИЗ и их использование работником. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума |  |  |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.503.5А, 5.503.6А, 5.503.7А. Маляр | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.503.10А, 5.503.11А (10А) Газорезчик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать выдачу сертифицированных СИЗ и их использование работником. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума |  |  |  |
|  | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5.503.12А; 5.503.13А; 5.503.14А; 5.503.15А; 5.503.16А; 5.503.17А; 5.503.18А; 5.503.19А; 5.503.20А; 5.503.21А. Слесарь механосборочных работ | УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
| 5.503.22А 5.503.23А; 5.503.24А; 5.503.25А; 5.503.26А; 5.503.27А. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5.503.28. Токарь-расточник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| ***Цех №5, участок №505*** |  |  |  |  |  |
| 5.505.1А; 5.505.2А. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.505.3. Давильщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.505.4А, 5.505.5А; 5.505.6А. Наладчик холодноштамповочного оборудования | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.505.7А; 5.505.8А. Оператор станков с программным управлением | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.505.9А; 5.505.10А; 5.505.11А. Резчик металла на ножницах и прессах | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.505.12. Токарь | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.505.13. Токарь-расточник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.505.14. Травильщик | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.505.15А; 5.505.16А; 5.505.17А; 5.505.18А; 5.505.19А; 5.505.20А; 5.505.21А; 5.505.22А; 5.505.23А; 5.505.24А; 5.505.25А. Фрезеровщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.505.27А; 5.505.28А; 5.505.29А; 5.505.30А; 5.505.31А; 5.505.32А; 5.505.33А; 5.505.34А; 5.505.35А; 5.505.36А; 5.505.37А. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5.505.38. Электросварщик ручной сварки | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 5.505.39А; 5.505.40А; 5.505.41А; 5.505.42А; 5.505.43А; 5.505.44А; 5.505.45А; 5.505.46А; 5.505.47А; 5.505.48А. Слесарь механосборочных работ | Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
| 5.505.49А; 5.505.50А; 5.505.51А; 5.505.52А; 5.505.53А; 5.505.54А; 5.505.55А; 5.505.56А; 5.505.57А; 5.505.58А; 5.505.59А; 5.505.60А; 5.505.61А; 5.505.62А; 5.505.63А; 5.505.64А; 5.505.65А; 5.505.66А; 5.505.67А. Слесарь механосборочных работ | Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
| 5.505.68А; 5.505.69А; 5.505.70А; 5.505.71А; 5.505.72А; 5.505.73А; 5.505.74А; 5.505.75А; 5.505.76А; 5.505.77А; 5.505.78А; 5.505.79А; 5.505.80А; 5.505.81А. Слесарь механосборочных работ | Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
| ***Цех №5, участок №507*** |  |  |  |  |  |
| 5.507.1А; 5.507.2А. Резчик металла на ножницах и прессах | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 5.507.7А; 5.507.8А (7А); 5.507.9А (7А); 5.507.10А (7А). Наладчик холодноштамповочного оборудования | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| ***Цех №12*** |  |  |  |  |  |
| 12.1. Шлифовщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
| 12.2. Токарь | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 12.3А; 12.4А; 12.5А. Фрезеровщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 12.6А; 12.7А; 12.8А; 12.9А; 12.10А; 12.11А; 12.12А; 12.13А; 12.14А; 12.15А. Токарь | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 12.16. Такелажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 12.17А; 12.18А; 12.19А; 12.20А; 12.21А; 12.22А; 12.23А; 12.24А. Слесарь механосборочных работ | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать выдачу сертифицированных СИЗ и их использование работником. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| 12.25А; 12.26А; 12.27А; 12.28А. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
|  | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать выдачу сертифицированных СИЗ и их использование работником. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума |  |  |  |
| ***Цех №18*** |  |  |  |  |  |
| 18.1. Аккумуляторщик | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 18.2. Аккумуляторщик | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 18.3. Электрогазосварщик | УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| ***Цех №39*** |  |  |  |  |  |
| 39.1А; 39.2А; 39.3А; 39.4А; 39.5А; 39.6А; 39.7А; 39.8А. Токарь | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 39.9А; 39.10А. Токарь-расточник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 39.11А; 39.12А; 39.13А; 39.14А; 39.15А; 39.16А; 39.17А; 39.18А; 39.19А. Фрезеровщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 39.20. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
|  | УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение уровня воздействия вредного фактора |  |  |  |
| ***Цех №82*** |  |  |  |  |  |
| 82.1А; 82.2А; 82.3А; 82.4А. Грузчик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 82.14А; 82.15А; 82.16А; 82.17А; 82.18А; 82.19А; 82.20А; 82.21А; 82.22А. Шлифовщик | Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
| 82.23. Заточник | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать выдачу сертифицированных СИЗ и их использование работником. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума |  |  |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
| 82.24А; 82.25А. Заточник | Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |
|  | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать выдачу сертифицированных СИЗ и их использование работником. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума |  |  |  |