Приложение № 1 к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласованно:  Директор ООО «Промтехвуз-М»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Логушин И.Ю.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. |  | Утверждаю:  Генеральный директор АО «ММЗ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ефремов Б.И.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. |

Техническое задание

На Отделочные работы помещения корпуса 20 к. № 1149 в осях (Б - Г) / (18 - 19)

(размещение установки системы контроля монтажа «Улей»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж металлоконструкций потолка | 1 т | 0,61 |
| 2 | Разборка потолков из стеклопластиковых панелей | 100 м2 | 0,498 |
| 3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,555 |
| 4 | Масляная окраска плоских металлических поверхностей, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,62 |
| 5 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» | 100 м2 | 0,498 |
| 6 | Подшивка потолков листами ГКЛ (2 слой) | 100 м2 | 0,498 |
| 7 | Установка пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,498 |
| 8 | Изоляция перекрытий изделиями из волокнистых материалов насухо t=100 мм | 1 м3 | 4,98 |
| 9 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,498 |
| 10 | Шпатлевка потолков за 1 раз | 100 м2 | 0,498 |
| 11 | Водоэмульсионная окраска потолков | 100 м2 | 0,498 |
| 12 | Демонтаж металлической перегородки | 100 м2 | 0,275 |
| 13 | Сверление установкой алмазного бурения в железобетонных полах, отверстий глубиной до 500 мм и диаметром до 160 мм | 100 шт | 0,02 |
| 14 | Установка металлических столбов с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,02 |
| 15 | Усиление проема швеллером | 1 т | 0,031 |
| 16 | Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе «КНАУФ» | 100 м2  стен (за вычетом проемов) | 0,807 |
| 17 | Изоляция внутренних стен и перегородок изделиями из волокнистых материалов насухо | 100 м2 | 0,807 |
| 18 | Установка пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,807 |
| 19 | Облицовка колонн листами ГВЛВ | 100 м2 | 0,07 |
| 20 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,88 |
| 21 | Шпаклевка стен за 1 раз | 100 м2 | 0,88 |
| 22 | Установка штукатурных уголков | 100 п. м | 0,5 |
| 23 | Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,88 |
| 24 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 9,4 |
| 25 | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,498 |
| 26 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,498 |
| 27 | Изготовление и установка арматурной сетки | 1 т | 0,344 |
| 28 | Шлифовка бетонных полов | 100 м2 | 0,498 |
| 29 | Обеспыливание поверхности пола | 1 м2 | 49,8 |
| 30 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пола | 100 м2 | 0,498 |
| 31 | Устройство проводника из медной ленты | 100 м | 0,9 |
| 32 | Покрытие поверхностей токоотводящей грунтовкой за 1раз пола | 100 м2 | 0,498 |
| 33 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной до 3 мм | 100 м2 | 0,498 |
| 34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,25 |
| 35 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,498 |
| 36 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,022 |
| 37 | Погрузка строительного мусора экскаваторами | т | 0,9 |
| 38 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами | т | 0,9 |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Соловьев И.Н.